Záznamník šestiminutový
Stručný návod k obsluze

Základní informace
Šestiminutový záznamník je jednoduchý digitální hlasový záznamník určený k nahrávání krátkých hlasových poznámek.
Celková doba záznamu je 6 minut, které lze rozdělit až do 60 samostatných zpráv.
Přístroj je vhodný pro nahrávání nákupních seznamů, telefonních čísel, adres, připomínek nebo schůzek.
Přístroj je vybaven otvorem pro připevnění šňůrky.
Přehled tlačítek
Černé tlačítko – PLAY
• přehrání nebo zastavení přehrávání zprávy
• hmatové označení: šipka vpravo

Červené tlačítko – RECORD
• nahrávání nové zprávy
• hmatové označení: kruh

Modré tlačítko – ERASE
• smazání vybrané zprávy
• hmatové označení: křížek

Žluté tlačítko vlevo – PREVIOUS
• přechod na předchozí zprávu
• delším podržením přechod na první uloženou zprávu
• hmatové označení: dvě šipky vlevo

Žluté tlačítko vpravo – NEXT
• přechod na další zprávu
• delším podržením přechod na poslední uloženou zprávu
• hmatové označení: dvě šipky vpravo
Obsah balení
• záznamník šestiminutový
• 3 knoflíkové baterie LR44 (AG13)

Orientace přístroje
Držte přístroj tak, aby otvor pro připevnění šňůrky byl nahoře.
Na přední straně: černé tlačítko PLAY nahoře, modré ERASE vlevo, červené RECORD vpravo, žluté PREVIOUS vlevo dole, žluté NEXT vpravo dole, reproduktor, mikrofon a červená kontrolka.

Na zadní straně: vypínač ON/OFF, přepínač LOCK a kryt baterií.
Zapnutí přístroje
Přesuňte vypínač do polohy ON. Po skončení používání jej přesuňte do polohy OFF.
Nahrávání zprávy
1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a po celou dobu nahrávání držte červené tlačítko RECORD.
3. Po zaznění zvukového signálu začněte mluvit.
4. Během nahrávání svítí červená kontrolka.
5. Uvolněním červeného tlačítka RECORD se zpráva uloží.
Přehrávání zpráv
Stisknutím černého tlačítka PLAY přehrajete poslední nahranou zprávu.
Pomocí žlutých tlačítek PREVIOUS a NEXT přecházíte mezi zprávami, vybraná zpráva se začne přehrávat.
Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím černého tlačítka PLAY.
Mazání zpráv
Vyberte zprávu a stiskněte modré tlačítko ERASE. Smazání je potvrzeno zvukovým signálem.
Ochrana zpráv
Přepínačem LOCK (nad krytem baterií) lze chránit uložené zprávy proti nechtěnému smazání.
Výměna baterií
Používejte tři knoflíkové baterie LR44 (AG13).
Péče o přístroj
Chraňte před vodou a vysokými teplotami. Čistěte měkkým suchým hadříkem.
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